Трёхфазный диодный мост.

Общие характеристики изделия.

      Диодный мост предназначен для выпрямления переменного трёхфазного напряжения. Состоит из 6-ти выпрямительных диодов рассчитанных на напряжение до 1000 В и  ток до 10 А, установленных на печатной плате с классом огнестойкости UL 94 V-0.

       Печатная плата крепится к основанию из пластмассы, на котором расположены проушины для закрепления моста на любой ровной поверхности.

       Подключение к внешним электрическим цепям осуществляется при помощи винтовых клемм.

       Переменное трёхфазное напряжение подаётся со стороны “INPUT” на клеммы   А, В, С.

       Выпрямленное напряжение снимается со стороны “OUTPUT”, полярность в соответствии со значками “+” и “-“.

       Светодиод красного цвета служит для сигнализации наличия напряжения на клеммах “OUTPUT”

Интервал рабочих температур от -40 до 55 оС


Отметка о приёмке изделия:

3. Гарантийные обязательства

     Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

     Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода изделия в эксплуатацию и не менее 2,5 лет со дня поступления потребителю.
                       ПАСПОРТ

Трёхфазный диодный мост.
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