                                  Выключатели путевые лифтовые.
Выключатели путевые предназначены для работы в схемах управления грузовыми и пассажирскими лифтами для выбора направления движения, определения местонахождения и осуществления точной остановки лифта.
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Рис.1 Схема электрическая принципиальная выключателя ВПЛГ 1-1
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Рис.2 Схема электрическая принципиальная выключателя ВПЛГ 1-2
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Рис.3 Схема электрическая принципиальная выключателя ВПЛГ 1-3
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Рис.4 Схема электрическая принципиальная выключателя ВПЛГ 1-10
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Рис.5 Схема электрическая принципиальная выключателя ВПЛГ 01 (ВПЛ 11-01).
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Рис.6 Схема электрическая принципиальная выключателя ВПЛГ 02 (ВПЛ 11-02)
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Рис.7 Схема электрическая принципиальная выключателя

 ВПЛГ 03
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Рис.8 Схема электрическая принципиальная выключателя

 ВВПЛ 11-02Д 
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Рис.9 Схема электрическая принципиальная выключателя

 ВПЛГ 04 
(На всех схемах показано положение герконов выключателя при введенном шунте.)

